开放码头运营评估指标体系

码头分类： 散杂货/集装箱/危化品/修造船（舾装）

一级指标	二级指标	计算方法	应用

类型	单位
一	运营发展（40分）	1	外贸吞吐量（货值）（28分）及同比（4分）	年度码头外贸货物吞吐量	散杂货

危化品	万吨
（当年外贸货物吞吐量-上年外贸货物吞吐量）/上年外贸货物吞吐量
百分比
年度码头外贸集装箱吞吐量	集装箱	万标箱
（当年外贸集装箱吞吐量-上年外贸集装箱吞吐量）/上年外贸集装箱吞吐量
百分比
码头外贸进出口货值	修造船

（舾装）	万元
码头外贸进出口货值同比
百分比
2	国际船舶靠泊量（6分）及同比（2分）	年度码头靠泊的国际航行船舶艘次	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	艘次
（当年靠泊的国际船舶艘次-上年靠泊的国际船舶艘次）/上年靠泊的国际船舶艘次
百分比
二	效能水平（20分）	3	码头作业

效率（12分）	外贸吞吐量/国际航行船舶靠泊码头到驶离总时间	散杂货

集装箱

危化品	万吨（万标箱）/小时
4	集疏运发展情况（4分）	码头的集疏运种类	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	百分制
5	码头岸线利用率（散杂货、危化品、集装箱4分，修造船（舾装）16分）	当年外贸货物吞吐量/使用开放岸线长度	散杂货

危化品	万吨/米
当年外贸集装箱吞吐量/使用开放岸线长度	集装箱	万标箱/米
当年外贸进出口货值/使用开放岸线长度	修造船

（舾装）	万元/米
三	绿色智慧

（20分）	6	环境保护情况（6分）	码头环评手续取得情况、排污许可管理情况、配套环保设施建设和运行情况、受相关部门处罚情况	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	百分制
7	清洁和可再生能源应用（6分）	电能和LNG等清洁能源消耗占比情况	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	百分制
8	智慧智能（8分）	设施设备及信息技术智能化水平	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	百分制
四	法治安全

（20分）	9	遵章守法（10分）	落实各项法规制度和涉外管理等相关情况	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	百分制
10	安全防范（10分）	建立落实安全防范制度、安全责任制及防范情况	散杂货

集装箱

危化品

修造船

（舾装）	百分制